Data/hora: 01/06/2024 07:56:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/02/1993	
Data da última atualização: 	17/02/1993	
Autoria: 	ROSADO, S. C.; BRUNE, A.; OLIVEIRA, L. M. de.	
Título: 	Avaliacao da densidade basica da madeira de arvores em pe.	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.7, n.2, p.147-153, jul./dez. 1983.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Avaliou-se o uso do aparelho chamado "Pilodyn" para medida indireta da densidade basica da madeira, em Eucalyptus grandis, E. saligna, E. urophylla e E. citriodora aos dois anos de idade. Em E. urophylla o aparelho mostrou-se muito eficiente, sendo que nas outras especies e util,mas a correlacao, apesar de significativa ao nivel de 0,001, foi mais baixa.  	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11071-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS