Data/hora: 03/06/2024 03:36:25

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Solos.
Data corrente: | 17/06/1996
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | OLIVEIRA, L. B. de.
Título: | Estudo fisico-hidrico do solo: caracterizacao completa sob o ponto de vista fisico, de uma area experimental da serie Recife, localizada na Estacao Experimental do Curado.
Ano de publicação: | 1963
Fonte/Imprenta: | Recife: Ministerio da Agricultura-DPEA-IPEANE, 1963.
Páginas: | 33p.
Série: | (Brasil. Ministerio da Agricultura-DPEA-IPEANE. Boletim Tecnico, 19).
Idioma: | Português
Notas: | Trabalho apresentado e aprovado no IX Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo, realizado em Fortaleza, Ceara, no periodo de 15 a 23 de julho de 1963.
Conteúdo: | No presente trabalho, e apresentado um estudo completo so solo, sob o ponto de vista fisico, de uma area experimental localizada na Estacao Experimental do Curado. Esse estudo faz parte do nosso plano de pesquisas sobre o sistema "solo-agua-planta" em solos no Nordeste. Sao apresentados estudos realizados diretamente no campo: capacidade de infiltracao, curva de umedecimento do solo e capacidade de campo; estudos feitos em amostras com estrutura indeformada: umidade natural, peso especifico aparente, porosidade nao capilar, porosidade capilar; estudos realizados em amostras preparadas: analise de agregados em agua, umidade residual, peso especifico real, higroscopicidade, umidade de murchamento, umidade equivalente, umidade a 15 atmosferas, umidade a 1/3 de atmosfera, limite de liquidez, limite de plasticidade e analise mecanica dispersao total e dispersao natural. Recomendacoes: o solo estudado possui uma baixa capacidade de retencao de umidade disponivel para as plantas; a presenca de uma camada adensada, existente no solo, foi comprovada atraves das determinacoes de capacidade de infiltracao, coeficiente de permeabilidade, porosidade capilar e porosidade nao capilar; a dosagem d'agua necessaria para uma irrigacao, considerando a profundidade de 40 cm, deve ser de 415 m3/Ha, sem consideraras perdas usuais; a pratica de cobertura do solo (mulch) devera der recomendada para a epoca seca; lancar;  experimentos utilizando aracao profunda e sub-solagem; metodos empregados, resultados obtidos, graficos e fotos.
Thesagro: | Física; Solo.
Thesaurus Nal: | soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

CPAMN-UEPP - (6437-1) - ADD - FL - PP - FL 786/1989 -  - FL786/1989 - DIS
CNPS - (3926-1) - ADD - FL - -- - FOL 1362 -  - 1997.00691 - DIS