Data/hora: 11/06/2024 01:23:33

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão; Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 07/10/2008
Data da última atualização: | 08/12/2009
Autoria: | OLIVEIRA, L. F. C. de; ANTONINI, J. C. dos A.; FIOREZE, A. P.; SILVA, M. A.
Afiliação: | UFLA; JORGE CESAR DOS ANJOS ANTONINI, SNT-GG; UFG.
Título: | Métodos de estimativa de precipitação máxima para o Estado de Goiás.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 12, n. 6, p. 620-625, nov./dez. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A ausência de estações pluviográficas e de séries históricas longas tem levado os engenheiros a utilizarem de relações que permitam a estimativa da chuva crítica de projeto, com base em dados de pluviômetros. Com o objetivo de avaliar o desempenho das metodologias da desagregação, isozonas e de Bell, empregadas na estimativa das precipitações máximas associadas a uma duração e freqüência, empregaram-se séries históricas diárias de chuva disponíveis para alguns municípios do Estado de Goiás. Avaliou-se o desempenho dos modelos através do coeficiente de Willmott que permite a análise porcentual dos desvios entre os valores estimados e os obtidos pelas relações precipitação-duração-frequência, ajustadas a partir de pluviogramas. Dentre as metodologias alternativas avaliadas, a das isozonas apresentou o melhor desempenho, seguida do método da desagregação. O método de Bell mostrou-se adequado na estimativa das precipitações máximas de curta duração, o que representa uma alternativa na determinação das chuvas críticas de projeto.
Palavras-Chave: | Chuva intensa; desagregação; isozonas; modelo de Bell.
Thesagro: | Chuva; Hidráulica; Precipitação pluvial.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CNPA - (21597-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS
CPAC - (31003-1) - ADD - AP - PP - CRI2279 -  - CRI2279 - DIS