Data/hora: 16/06/2024 02:12:18

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 05/03/2004
Data da última atualização: | 22/01/2009
Autoria: | OLIVEIRA, M. T. de.
Título: | Desenvolvimento de modelo de mapeamento para determinação de áreas aptas em função do perfil do solo e da topografia, comparando a classificação Fuzzy e Booleana.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | 1996.
Páginas: | 173 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese  (Mestrado em Ciências em Sistemas e Computação) - Instituto Militar de Engenharia,  Rio de Janeiro.   Orientadores:  Antonio Carlos Freire Sampaio e Suzana Druck Fuks.

Conteúdo:

Do ponto de vista geográfico, os modelos de mapeamento são utilizados para retratar especialmente fenômenos naturais. Alguns destes fenômenos comportam leis complexas em sua definição, e os sistemas de informações geográficas tentam incrementar sua funcionalidade, provendo a combinação entre o domínio cartográfico e a análise espacial. Entretanto a maioria destes sistemas de informações geográficas armazenam os dados de meio ambiente em bancos de dados
Geográficos, e ao recuperá-los, utiliza-se de critérios classificatórios que determinam classes precisas para o atributos. Esta técnica, utilizando operações Booleanas para correlaciona os atributos , ignora a natureza contínua das variáveis e a incerteza na mensureção. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é modelar um fenômeno natural  (Excesso de água), aplicando a técnica inferencial de krigagem e os métodos de classificação Booleano a fuzzy sobre as variáveis diretamente envolvidas, e comparar os resultados obtidos. Elaborou-se um estudo de caso, utilizando dados reais de um campo experimental da PASAGRO-RIO e pertencentes ao CNPSolos/EMBRAPA. Observou-se que o método de classificação Fuzzy rejeitou menos informações que o método Booleano.

Palavras-Chave: | Análise espacial; Classificação Booleana e Fuzzy; Geoprocessamento; SIG.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (11280-1) - ADD - TS - -- - 96022 - OLI - 2004.00003 - DIS