Data/hora: 10/06/2024 12:02:47

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.
Data corrente: | 10/11/1993
Data da última atualização: | 05/05/2011
Autoria: | OLIVEIRA, P. F. de.
Título: | Salinização e lixiviação de três tipos de solos em condições de laboratório.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Viçosa: UFV, 1980.
Páginas: | 47f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Em experimento conduzido sob condicoes de laboratorio, usando-se tres tipos de solos, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrofico (Vicosa), Aluvial-Eutrofico, textura media (Janauba) e o Latossolo Vermelho-Escuro Eutrofico (Jaiba) com tres diferentes sais, foram determinadas as curvas de concentracao relativa efluente versus volumes de poros, quando colunas de solos foram submetidos a processos sucessivos de salinizacao e lixiviacao. Os valores obtidos, experimentalmente, foram comparados com os estimados pela resolucao matematica da equacao diferencial de dispersao em uma dimensao. Os sais usados foram cloreto de potassio, cloreto de calcio bi-hidratado e o nitrato de sodio, nas concentracoes  do 0,05, 0,1 e 0,05M, respectivamente. A concentracao das solucoes efluentes foram determinadas pelo condutivimetro. No processo de salinizacao do solo de Vicosa com o nitrato de sodio e cloreto de calcio bi-hidrato, houve uma diferenca entre os valores estimados e observados menor que 14%, na concentracao relativa do efluente. Este solo, quando salinizado com o cloreto de potassio, apresentou diferenca entre os valores teoricos e medidos da ordem de 37%. Na lixiviacao dos sais com agua destilada, a diferenca entre os valores teoricos e medidos foi inferior a 18%. Os coeficientes de dispersao estimados para esses sais foram de 0,80, 0,80 e 1,00 cm2/min para a salinizacao e 0,40, 0,50 e 0,30 cm2/min para a lixiviacao, respectivamente. Os valores estimados e observados da concentracao relativa do efluente, quando o solo de..........
Palavras-Chave: | Brasil; Coeficiente de Difusao; Coeficiente de dispersao; Deslocamento miscivel; Jaiba; Janauba; Laboratory; Latossolo aluvial-eutrofico; Latossolo vermelho-amarelo distrofico; Latossolo vermelho-escuro eutrofico; Minas Gerais; Salinization; Solos; Vicosa.
Thesagro: | Análise de Laboratório; Irrigação; Laboratório; Lixiviação; Modelo Matemático; Porosidade; Salinidade; Salinização; Solo; Solo Salino.
Thesaurus Nal: | Brazil; leaching; saline soils; salinity; salt tolerance.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)

Exemplares:

CNPMA - (3222-1) - ADD - TS - PP - 0379 -  - 1997.00379 - DIS
CPAMN - (6962-1) - ADD - TS - PP - T17/80 -  - 1980.00017 - DIS
CPATSA - (23540-1) - ADD - TS - PP - 04/1980 -  - 1980.00004 - DIS
CNPS - (4154-1) - ADD - TS - -- - 80021 - OLI/80 - 1997.00903 - DIS
CNPMS - (2301-1) - ADD - TS - PP - T.31/80 -  - T.31/80 - DIS