Data/hora: 26/05/2024 14:35:35

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/02/1993
Data da última atualização: | 16/02/1993
Autoria: | OLIVEIRA, R. C.; FOELKEL, C. E. B.; GOMIDE, J. L.
Título: | Producao de celulose kraft a partir de misturas de madeiras de Pinus strobus var. chiapensis e Eucalyptus urophylla, de origem hibrida.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.3, n.2, p.195-207, jul./dez. 1979.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este estudo teve como objetivo verififcar a viabilidade de producao de celulose kraft a partir de misturas de cavacos de madeira de Pinus strobus var.chiapensis e Eucalyptus urophylla, de origem hibrida. Foram utilizadas, nos cozimentos, quatro dosagens de madeira de P.strobus e E.urophylla (0%; 33,33%' 66,66% e 100%). Para estudo de rendimentos, teores de rejeitos, numero kappa e viscosidade, os tratamentos foram dispostos segundo um esquema fatorial 4 x 2 x 2, para os fatores porcentagem de Pinus, fator H e alcali ativo, com tres repeticoes. As misturas de madeiras de P.strobus e E.urophylla para cozimento kraft sao viaveis e permitem a obtencao de polpas com diferentes qualidades, sendo que a proporcao ideal de cada especie na mistura depende das caracteristicas desejadas do produto final. Em razao das diferencas de caracteristicas quimicas e anatomicas entre as madeiras, ambas se comportam de modo diferente durante a deslignificacao, e transmitem suas caracteristicas a polpa final. A madeira de Pinus strobus, que contem mais lignina, e de mais dificil deslignificacao que a de Eucalyptus urophylla, necessitando de condicoes mais drasticas de cozimento. A madeira de Pinus strobus, por apresentar manor densidade e menores rendimentos,quando deslignificada em mistura com Eucalyptus urophylla, ocasiona maior consumo de madeira por tonelada do produto final.
Palavras-Chave: | Celluloses; Pinus strabus.
Thesagro: | Celulose.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (10989-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS