Data/hora: 07/06/2024 04:42:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	07/06/1996	
Data da última atualização: 	17/01/2023	
Autoria: 	MARQUES, A. A. F.; MACEDO, I. P. de; MARINHO, J. M. L.; OLIVEIRA, R. R. de.	
Título: 	Eletro-resistividade aplicada a prospeccao de agua subterranea na Chapada do Araripe- CE.	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, 3., 1984, Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza: DNOCS, 1984. v.2, p.269-284.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve por objetivo a prospeccao de agua subterranea nos arenitos da Formacao Exu, utilizando-se o metodo geofisico classico de resistividade eletrica. Foram executadas 60 sondagens eletricas verticais, as sondagens foram interpretadas pelo metodo do ponto auxiliar e os parametros resultantes foram ajustados por um programa de computador. O trabalho visa, principalmente, a captacao da agua subterranea a uma profundidade inferior a 40 m.	
Palavras-Chave: 	Cacimba; Ceara; Chapada do Araripe; Crato; Formacao Exu; Jardim Barbalha; Recursos naturais.	
Thesagro: 	Estratigrafia; Geologia; Hidrogeologia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (4356-1) - ADD - PL - PP - 551.49 - C749a - 19860586 - DIS