Data/hora: 02/06/2024 11:13:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/10/2008	
Data da última atualização: 	17/10/2008	
Autoria: 	OLIVEIRA, V. M. de; MENEZZI, C. H. S. del; CAMARGOS, J. A. A.; VALE, A. T. do.	
Título: 	Adequação às normas e qualidade da madeira serrada para fins estruturais comercializada no Distrito Federal.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 38, n. 3, p. 405-412, jul./set. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi realizado em madeireiras do Distrito Federal, com o objetivo de avaliar a qualidade
da madeira serrada comercializada para fins estruturais. Foram visitadas 30 empresas, o que
corresponde a 20% do total de empresas registradas junto ao sindicato patronal. Foram feitas
medições da bitola das principais peças de madeira comercializadas e coletadas amostras para
identificação botânica e determinação do teor de umidade. As bitolas e a nomenclatura das peças
foram comparadas ao disposto para peças de madeira serrada relacionadas nas normas 7203/1982,
7190/1997, 14807/2002 da ABNT. Foram identificadas 18 espécies de madeira, sendo o angelimvermelho
(Dinizia excelsa) a mais comercializada. Verificou-se que a maioria dos empresários
desconhece as normas brasileiras para madeira serrada e que elas não são adotadas largamente no
processo produtivo. O teor de umidade médio observado foi de 13,4%, o que está na faixa de teor de
umidade de equilíbrio para o Distrito Federal, no entanto, 20% das peças ficaram fora dessa faixa.
Observou-se que quase 27% das empresas não identificam as espécies botânicas corretamente.
Verificou-se, ao analisar outras normas da ABNT, que elas entram em conflito ao especificar bitolas e
nomenclaturas.	
Palavras-Chave: 	Madeira estrutural.	
Thesagro: 	Madeira Serrada; Normalização.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43914-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS