Data/hora: 04/06/2024 05:31:42

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 20/05/2020
Data da última atualização: | 20/05/2020
Autoria: | OLIVEIRA JÚNIOR, J. A. de; NARCISO, M. G.
Afiliação: | JULIO ANDERSON DE OLIVEIRA JUNIOR, estagiário CNPAF; MARCELO GONCALVES NARCISO, CNPAF.
Título: | Dispositivo de captura e processamento de imagens térmicas para detecção da deficiência hídrica.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 13., 2019, Santo Antônio de Goiás. Resumos... Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2019.
Páginas: | p. 17.
ISBN: | 978-65-86056-69-3
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi a construção de um dispositivo a ser usado no campo ou em casa de vegetação, contendo sensores de temperatura e umidade do ar, radiação solar e uma câmera termal para ser utilizada no processo de identificação de características morfológicas, anatômicas e fisiológicas de plantas, facilitando e propiciando maior precisão e robustez aos dados experimentais.
Palavras-Chave: | Imagens; Sensor de temperatura.
Thesagro: | Deficiência Hídrica.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/213109/1/CNPAF-2019-jt-p17.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (35817-1) - UPC - RA - DD - 2019 -  - 2019 - DIS