Data/hora: 23/06/2024 18:07:35

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 26/07/2007
Data da última atualização: | 16/01/2023
Autoria: | SIUZ\A, C. F.; SILVA, E. F. F.; FOLEGATTI, M. V.; OR, D.
Título: | Irrigação por gotejamento: disco saturado e área superficial molhada versas distribuição e armazenamento da água no solo.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 1, p. 65-71, out./dez. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo principal do dimensionamento de um sistema de irrigação é escolher adequadamente os componentes e o layout do sistema para promover a distribuição homogênea da água (e fertilizante) para todas as plantas ao longo do campo. Desta forma, se propõe, neste trabalho, estudar a relação entre o disco saturado e a área superficial molhada, avaliando-se os efeitos da relação água-solo que possam afetar a distribuição e o armazenamento da água no solo, em função do tempo. O ensaio foi realizado em condições de solo deformado, sendo aplicado 1 L de água a cada hora até a frente de molhamento tocar no fundo do recipiente, por meio de gotejadores com diferentes vazões (2, 4 e 8 L h-1). O monitoramento do volume de solo molhado foi realizado utilizando-se sondas de TDR. O tamanho do disco saturado e o avanço da frente de umedecimento da superfície do solo foram monitorados com uma régua milimetrada. Com os resultados apresentados nesta pesquisa pôde-se concluir que: existe relação direta entre a evolução do disco saturado e a área superficial molhada para condições de laboratório, a qual demonstrou a possibilidade em antecipar perdas de água durante o processo de formação do bulbo molhado.
Palavras-Chave: | Bulbo molhado; Gotejamento; Sistema; Sonda de TDR.
Thesagro: | Água; Irrigação; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (35861-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS