Data/hora: 20/06/2024 01:43:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	16/08/2005	
Data da última atualização: 	16/08/2005	
Autoria: 	COLNAGO, L. A.; OSTE, R. de.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Construção de um imã de terras raras para aplicações de RMN em laboratório e campo.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA BRASILEIRA DE RESSONANCIA MAGNETICA, 4. CURSO "AVANCOS EM RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR", ago. 1996, Rio de Janeiro, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1996.	
Páginas: 	p.14.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o aparecimento das ligas de terras raras como SmCo e Nd-Fe-B, imas permanentes de alta eficiencia puderam ser construidos. O problema do uso desses materiais em RMN e que esses imas so podem ser construidos em pequenos blocos e tem que ser magnetizados individualmente. Isso representa uma grande dificuldade na montagem de imas para RMN que necessitam da reuniao de um grande numero desses blocos, que se repelem fortemente. Desenvolvemos neste trabalho uma metodologia de construcao de imas para RMN, baseado no aprisionamento mecanico dos blocos em um compartimento de latao, parafusado sobre as flanges das pecas polares. Com essa metodologia construiu-se duas dessas pecas, com 30 blocos de Nd-Fe-B, com 2,5/ 2,5/ 1,2cm. Com a insercao dessas pecas dentro de uma caixa de aco (Yoke), obteve-se o ima para RMN de 10 MHZ com um gap de 43mm e um peso de aproximadamente 15kg. Esse ima foi acoplado a um espectrometro de baixa resolucao e tem sido usado para medir teor de oleo em sementes e umidade em plantas (em vasos) e certamente podera tambem ser usado para fazer medidas "in situ" em processos industriais.	
Palavras-Chave: 	Construcao; EMBRAPA-CNPDIA; Espectroscopia; Ima; NMR; Nuclear magnetic resonance; Ressonancia magnetica nuclear; RMN; Terras raras.	
Thesaurus Nal: 	spectroscopy.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5531-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00025 -  - 1996.00025 - DIS