Data/hora: 16/06/2024 04:31:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	LOMBARDI NETO, F.; BELLINAZZI JUNIOR, R.; GALETI, P. A.; BERTOLINI, D.; LEPSCH, I. F.; OLIVEIRA, J. B. de.	
Título: 	Nova abordagem para calculo de espacamento entre terracos.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO SOBRE TERRACEAMENTO AGRICOLA, 1988, Campinas, SP. Campinas: Fundacao Cargill, 1989.	
Páginas: 	p. 99-124	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O terraco e uma das praticas conservacionistas mais difundida e utilizada pelos agricultores para controlar a erosao hidrica. Ele esta assentado sobre o principio de seccionamento do comprimento de rampa, ou lancante, e consiste do conjunto de um canal e de um camalhao, construidos em nivel ou com pequeno gradiente, que tem a finalidade de reter e infiltrar ou escoar lentamente as aguas provenientes da parcela do lancante imediatamente superior, de forma a minimizar o poder erosivo das enxurradas. Esta pratica e necessaria em muitas areas agriclas onde tecnicas mais simples, como o plantio em nivel, as culturas em faixas ou a rotacao de culturas, por si so nao sao suficientes para uma eficaz protecao do solo contra a erosao hidrica. Para que um sistema de terraceamento funcione com plena eficiencia e necessario um correto dimensionamento, tanto no que diz respeito ao espacamento entre terracos como a sua secao transversal. O espacamento entre terracos e calculado em funcao da capacidade de infiltracao de agua no corpo do solo, da resistencia que o solo oferece a erosao, do uso e manejo do solo, enquanto a secao transversal deve ser dimensionada em funcao do volume de agua possivel de ser escoada pela superficie do terrano situada imediatamente acima do terraco. Das aguas da chuva que cai na superficie do solo, parte se infiltra e o excedente escoa pela superficie sendo recolhida pelo terraco. Se em nivel, este devera reter todo o volume de agua escorrida para posterior infiltracao, porem se em desnivel, ...	
Palavras-Chave: 	Brasil; Congresso; Controle.	
Thesagro: 	Conservação; Erosão Hídrica; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (689-1) - ADD - PL - -- - 631.455060 - S612s - 1992.00144 - DIS