Data/hora: 23/06/2024 10:20:51

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 14/07/2022
Autoria: | NACIF, P. G. S.
Afiliação: | PAULO GABRIEL SOLEDADE NACIF, UFV.
Título: | Efeitos da subsolagem em propriedades físico-hidricas de um Latossolo amarelo álico coeso, representativo do Recôncavo Baiano.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | 1994.
Páginas: | 75 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.
Conteúdo: | Com o objetivo de estudar os efeitos da subsolagem em algumas propriedades fisico-hidricas de um Latossolo Amarelo alico coeso, localizado em Cruz das Almas-BA, conduziu-se um experimento em uma area de Escola de Agronomia ?da UFBA, com os seguintes tratamentos: 1) aracao e gradagem, a 20 cm de profundidade; 2) subsolagem a 50 cm de profundidade no espa?amento de 1,0m, seguida de gradagem a 20 cm de profundidade; e 3) subsolagem a 100 cm de profundidade no espa?amento de 1,0 m, seguida de gradagem a 20 cm de profundidade. Amostras tomadas nos diversos horizontes do perfil (Ap, A/B e Bw1) foram analisadas, ate a profundidade de 105 cm, para granulometria com dispersao total e argila dispersa em agua; grau de dispersao; densidade real e aparente; porosidade total, macro e microporosidade; indice de aeracao; resistencia a penetracao; retencao de agua no solo. Concluiu-se que: a passagem da grade apos a subsolagem levou a deposicao do solo da camada superficial dentro das fendas provocadas pelo subsolador, provocando relevantes mudancas texturais nos sulcos de subsolagem; a acao da subsolagem proporcionou um aumento nos valores de porosidade total e macroporosidade nos sulcos e entressulcos e diminuicao da compacidade do solo, a excecao do horizonte A/B da area subsolada a 100 cm; a subsolagem a 100 cm de profundidade, causou uma significativa compactacao nos primeiros horizontes do perfil (Ap e A/B), sendo que no horizonte Ap ela foi desfeita pela acao da grade aradora; a subsolagem em todos os tratamentos proporcionou um consideravel aumento nos valores de condutividade hidraulica e da infiltracao da agua no solo; a subsolagem proporcionou um aumento do armazenamento de agua no perfil, em virtude das mudancas na relacao massa/volume das areas mobilizadas, sendo que tal fato foi mais evidenciado na area subsolada a 100 cm; e , nas condicoes estudadas, a subsolagem a 50 cm foi mais eficiente que a realizada a 10 cm, uma vez que com esta houve uma compactacao nos primeiros horizontes do solo. O Latossolo Amarelo, solo predominante nas regioes denominadas de "tabuleiros", apresenta uma camada coesa (impedimento mecanico), nos horizontes A/B e B/A, que limita sensivelmente a produtividade das culturas instaladas nestas areas. Uma das alternativas de manejo utilizada neste solo e subsolagem, pratica que tem como objetivo o rompimento de camadas endurecidas no solo, abaixo da camada aravel, com a utilizacao de subsoladores. Apesar de muito utilizada, os efeitos da subsolagem nas propriedades fisicas do Latossolo Amarelo precisam ser melhor estudados, em virtude das complexas caracteristicas do mesmol. O objetivo deste trabalho foi estudar as consequencias da subsolagem sobre algumas caracteristicas fisicas de um Latossolo Amarelo alico coeso, localizado lno municipio de Cruz das Almas-Ba.
Thesagro: | Compactação do Solo; Latossolo; Subsolagem.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (7383-1) - ADD - TS - PP - TS 1994.00011 - NAC - 1998.00024 - DIS