Data/hora: 20/06/2024 08:13:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	20/03/2008	
Data da última atualização: 	20/03/2008	
Autoria: 	PADILHA, J. A. S.; TOLÊDO FILHO, R. D.; LIMA, P. R. L.; JOSEPH, K.; LEAL, A. F.	
Título: 	Argamassa leve reforçada com polpa de sisal: compósito de baixa condutividade térmica para uso em edificações rurais.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.21, n.1, p.1-11, 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente trabalho avaliou-se a potencialidade de uma argamassa leve contendo vermiculita e polpa de sisal como material de alto isolamento térmico para utilização nas edificações rurais. Os resultados indicam que o compósito obtido pode ser utilizado tanto como material isolante quanto estrutural, sendo uma alternativa segura, ecológica e de baixo custo para fabricação de blocos, painéis de alvenaria e de placas planas e corrugadas para uso nas edificações rurais.	
Palavras-Chave: 	Compósito leve; Polpa de sisal.	
Thesagro: 	Condutividade Térmica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (20864-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS