Data/hora: 15/06/2024 07:12:34

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 26/08/2011
Data da última atualização: | 19/10/2011
Autoria: | PAMPONET, A. J. M.; COELHO, E. F.; CARVALHO, G. C.; SANTANA JÚNIOR, E. B.; SILVA, F. C. da.
Afiliação: | ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; GIAN CARLO CARVALHO, UFRB; EDVALDO BISPO SANTANA JÚNIOR, UFRB; FLÁVIO COSTA DA SILVA, UFRB.
Título: | Distribuição e extração de água no sistema radicular da bananeira cv. prata anã sob diferentes densidades de plantas.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: SBCS; UFU; ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na produção agrícola, sendo ela em sequeiro ou irrigada, a água é um insumo fundamental, responsável, principalmente, pelo crescimento e desenvolvimento da lavoura. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil de distribuição de água no solo e a extração de água no sistema radicular da bananeira, cv. Prata Anã, para duas lâminas de irrigação e duas densidades de plantas. A cultura foi plantada em fileiras simples no espaçamento de 2,0 m x 2,5 m, irrigada por microaspersão, vazão 60 L h-1. Os tratamentos representaram duas lâminas de irrigação (L1 = 60% evapotranspiração da cultura ? ETc, e L2 = 100% ETc) e duas densidades de plantas (2.000 e 4.000 plantas por hectare). Para monitoramento da umidade do solo foi utilizado a Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR), com sondas instaladas num plano do perfil do solo, entre a planta e o microaspersor. Os perfis sob aplicação de 100% da ETc se demonstraram com ampla distribuição da umidade, ultrapassando a profundidade efetiva do sistema radicular. A extração de água no sistema radicular se concentrou na camada de 0,10 ? 0,30 m, sendo superior a 78% até a profundidade de 0,70 m. Com a lâmina de 60% da ETc houve maior intensidade de extração próximo do microaspersor, enquanto que, em 100% da ETc, as extrações foram mais difundidas no perfil, prevalecendo maior extração de água com a densidade de 4.000 plantas por hectares. 100% da Etc promoveu maior extração de água no sistema radicular, principalmente na presença de duas plantas produtivas por touceira.
Palavras-Chave: | Banana Prata Anã; Extração de água.
Thesagro: | Microaspersão.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/41315/1/1666-1.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27827-1) - UPC - AA - PP - CD.2011.002 -  -  - PCT