Data/hora: 01/06/2024 18:00:23

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 18/11/2020
Data da última atualização: | 18/11/2020
Autoria: | CRUZ, P. G. da; PEZZOPANE, J. R. M.; SANTOS, P. M.; BOSI, C.; ARAUJO, L. C. de; PARMEJIANI, R. S.
Afiliação: | PEDRO GOMES DA CRUZ, CPAF-RO; JOSE RICARDO MACEDO PEZZOPANE, CPPSE; PATRICIA MENEZES SANTOS, CPPSE; Cristiam Bosi, USP-ESALQ; Leandro Coelho de Araujo, UNESP; Renan Suaidem Parmejiani, USP-ESALQ.
Título: | Calibração de sonda de capacitância em latossolo vermelho-amarelo.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Agrometeoros, v. 26, n. 2, p. 347-352, 2018.
ISSN: | 2526-7043
DOI: | http://dx.doi.org/10.31062/agrom.v26i2.26413
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste estudo foi determinar equações de calibração para sonda de capacitância ao longo do perfil em um Latossolo Vermelho-Amarelo para estimativa da umidade do solo. O ensaio foi realizado na Embrapa Pecuária Sudeste situada no município de São Carlos, SP. Seguindo recomendações do fabricante, foram instalados tubos de acesso para cada condição de umidade do solo (encharcado, úmido e seco). Todas as equações de regressão foram significativas (p<0,0001) e explicaram a maior parte da variação dos dados, com coeficiente de determinação (R2) variando entre 0,71 a 0,99. A raiz do quadrado médio do resíduo variou entre 0,01 a 0,03 m3 m-3. Quando todas as camadas foram agrupadas até um metro de profundidade, o ajuste ao modelo potencial apresentou pior desempenho. A calibração local apresentou maiores valores de R2 quando as camadas do solo foram agrupadas em 0 a 0,3, 0,4 a 0,6 e 0,7 a 1 m de profundidade. A variação no teor de argila influencia na capacidade de armazenamento de água no solo e, consequentemente, no ajuste do modelo, reforçando a importância de calibração local com o intuito de melhorar a precisão e acurácia das estimativas de umidade volumétrica do solo.
Palavras-Chave: | Diviner 2000; Solo textura média; Umidade volumétrica.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217951/1/CalibracaoSondaCapacitancia.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (25162-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2020.00076 - CRU - 2020.00127 - DIS