Data/hora: 26/05/2024 00:37:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	03/01/2017	
Data da última atualização: 	09/01/2017	
Autoria: 	KÜNNE, A.; PENEDO, S.; KRALISCH, S.; SCHULER, A. E.; PRADO, R. B.; SANTOS, J. M.; FLÜGEL, W.-A.	
Afiliação: 	ANNIKA KÜNNE, Instituto de Tecnologia e Gerenciamento de Recursos em Trópicos e Subtrópicos, Universidade Friedrich Schiller de Jena, Alemanha; SANTIAGO PENEDO, Universidade Friedrich Schiller de Jena, Alemanha; SVEN KRALISCH, Universidade de Jena Friedrich Schiller, Alemanha; AZENETH EUFRAUSINO SCHULER, CNPS; RACHEL BARDY PRADO, CNPS; JULIANA M. SANTOS, Universidade de Jena Friedrich Schiller, Alemanha; WOLFGANG-ALBERT FLÜGEL, Universidade de Jena Friedrich Schiller, Alemanha.	
Título: 	Modelagem de processos hidrológicos em bacias de mesoescala escassamente monitoradas na Mata Atlântica, RJ, Brasil.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016. p. 160-167.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A Bacia Hidrográfica do Guapi-Macacu (BHGM), situada na região metropolitana do Rio de Janeiro, é responsável pelo abastecimento de mais de dois milhões de pessoas. A região é sujeita a inundações e deslizamentos no período chuvoso, e escassez hídrica na estação seca, com riscos para o abastecimento doméstico e agrícola nos anos de menor precipitação. Ferramentas de modelagem podem colaborar para a gestão integrado de recursos hídricos e apoiar a tomada de decisão. Este estudo utilizou o modelo hidrológico J2K, desenvolvido na plataforma Jena Adaptable Modeling System (JAMS), para representar o comportamento hidrológico da BHGM. Os procedimentos de parametrização e calibração do modelo foram baseados em dados de campo e de séries temporais meteorológicas e de vazão. O modelo parametrizado para a BHGM foi aplicado numa bacia adjacente, a Bacia Dois Rios (BHDR). Os indicadores de desempenho do modelo foram satisfatórios a bons para ambas as bacias e mostraram a viabilidade de aplicar conjuntos de parâmetros obtidos a partir de bacias instrumentadas em âmbito regional, i.e., em bacias semelhantes quanto às características geomorfológicas e climatológicas.	
Palavras-Chave: 	Bacias esparsamente monitoradas; Modelo hidrológico J2K; Processos hidrológicos nos trópicos.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/152685/1/2016-105.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (19455-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2017.00012 - DIS