Data/hora: 25/06/2024 00:31:40

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 29/03/2004
Data da última atualização: | 29/03/2004
Autoria: | SILVA, F. C. da; FOLEGATTI, M. V.; PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.
Título: | Uso de dispositivos lisimétricos para medida da evapotranspiração de referência.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 7, n. 1, p.19-23, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho avaliou três diferentes tipos de lisímetros (de pesagem, de drenagem, e lisímetro com lençol freático de nível constante) para a determinação da evapotranspiração de referência (ETo).
Palavras-Chave: | Penman-Monteith.
Thesagro: | Evapotranspiração; Grama; Lisímetro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)