Data/hora: 21/06/2024 04:35:38

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 11/08/2005
Data da última atualização: | 11/08/2005
Autoria: | PESSOA, J. D. C.; LASSO, P. R. O.; CALBO, A. G.
Título: | (Fisiologia pós-colheita) Avaliação do SPAD-502 no monitoramento da degradação de tecidos vegetais em função da temperatura
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VEGETAL, 8., 2001, Ilhéus. Fisiologia de plantas no novo milênio: desafios e perspectivas: anais. Ilhéus: Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, 2001. 2 p. ref. 4-086. 1 CD-ROM
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os valores apresentados pelo SPAD-502 são proporcionais à concentração de clorofila na folha e são calculados a partir da relação entre as intensidades de luz transmitida através da folha em dois comprimentos de onda: 650 nm (pico de absorsão da clorofila na região do vermelho) e 940 nm (região do infravermelho onde a absorbância é muito baixa).
Palavras-Chave: | degradação de tecidos vegetais; estudo de fisiologia vegetal; SPAD-502.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8887-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00042 -  - 2001.00042 - DIS