Data/hora: 05/06/2024 05:26:26

Biblioteca(s): | Embrapa Amapá; Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 09/11/1993
Data da última atualização: | 13/06/2019
Autoria: | PIMENTEL, L. R.
Título: | Desarrollo y calibracion preliminar de um modelo matematico para riego por succion.
Ano de publicação: | 1979
Fonte/Imprenta: | 1979.
Páginas: | 174 f.
Idioma: | Espanhol
Notas: | Tesis de Maestria. Chapingo: Colegio de Postgraduados.
Conteúdo: | Desenvolver um modelo matematico que represente o funcionamento da irrigacao por succao, isto e, que permita encontrar o consumo de agua que passa atraves da parede da capsula porosa, assim como a distribuicao dos potenciais em agua do solo circundante; partindo do conhecimento de certas propriedades fisicas do solo e da capsula, a demanda evapotranspirativa do cultivo e a altura de succao. Elaborar um programa de computador para resolver o modelo matematico proposto. Construir um modelo fisico de irrigacao por succao com o objetivo de obter uma serie de dados experimentais. Calibrar o modelo matematico proposto com os dados obtidos do modelo fisico.
Palavras-Chave: | Capsula porosa; Consume; Mathematical model; Porous capsule; Succao; Suction.
Thesagro: | Água; Consumo; Irrigação; Irrigação por Sucção; Modelo Matemático.
Thesaurus Nal: | irrigation; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Amapá (CPAF-AP)

Exemplares:

CPATSA - (23570-1) - ADD - TS - PP - 05/1979 -  - 1979.00005 - DIS
CPAF-AP - (3894-1) - ADD - TS - PP -  - PIM - 1979.006 - DIS