Data/hora: 01/06/2024 12:29:02

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 31/08/2023
Data da última atualização: | 05/09/2023
Autoria: | MANTOVANI, E. C.; SIMEONE, M. L. F.; OLIVEIRA, A. C. de; PIMENTEL, M. A. G.; PARRELLA, R. A. da C.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, Pesquisador aposentado da Embrapa Milho e Sorgo; MARIA LUCIA FERREIRA SIMEONE, CNPMS; ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, CNPMS; MARCO AURELIO GUERRA PIMENTEL, CNPMS; RAFAEL AUGUSTO DA COSTA PARRELLA, CNPMS.
Título: | Estabelecimento da melhor época de colheita mecânica e processamento do sorgo biomassa para maior eficiência energética.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2023.
Páginas: | 19 p.
Série: | (Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 248).
Idioma: | Português
Notas: | ODS 7.
Conteúdo: | A colheita mecânica do sorgo biomassa, associada ao tamanho de partícula, e o armazenamento ao ar livre podem contribuir para redução o teor de umidade do colmo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a colheita mecânica do sorgo biomassa BRS 716, na maturação fisiológica, para a redução do teor de umidade para a queima direta em caldeiras de biomassa. O sorgo biomassa foi colhido na maturação fisiológica, sendo avaliados o teor de umidade e o tempo necessário para a obtenção de matéria seca com 50% de umidade. A forragem foi depositada no pátio, ao ar livre, com valores de matéria seca de 80% e poder calorifico de até&#769; 16,59 MJ kg-1, com amostras coletadas na primeira semana e a cada sete dias, até completar um mês para análise do teor de matéria seca a 65 °C. A matéria seca foi submetida à análise de variância, em blocos casualizados, com parcelas subdivididas, e análise de regressão, considerando percentual de matéria seca e tempo de armazenamento, em dias. O resultado mostrou efeito linear crescente sobre o teor de matéria seca do sorgo biomassa, permitindo a queima aos 14 dias, após a colheita, atingindo 50% de umidade independentemente do espaçamento de plantio. O trabalho objetiva avaliar a colheita mecânica do sorgo biomassa BRS 716, na maturação fisiológica, com uma colhedora de forrageira, visando obter o teor de umidade adequado para a queima direta em caldeiras especializadas. Os resultados deste trabalho contribuem para o atendimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 7 - “Energia limpa e acessível”, visando a utilização de sorgo biomassa para a produção de energia térmica, estando especificamente alinhado com as metas a seguir: 7.2: “Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global”; 7.3: “Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética” e 7.4: “Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, além de promover o investimento em infraestrutura de energias, limpas”.
Palavras-Chave: | Poder calorífico; Selo ODS 7; Teor de massa seca.
Thesagro: | Armazenamento; Biomassa; Colheita; Colheita Mecânica; Colmo; Forragem; Mecanização; Sorghum Bicolor.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/255643/1/Estabelecimento-da-melhor-epoca-de-colheita-mecanica-e-processamento-do-sorgo-biomassa.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (30127-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS