Data/hora: 23/06/2024 04:26:02

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 21/07/2005
Data da última atualização: | 11/03/2019
Autoria: | PINHEIRO, J. C. V.; CALLADO, S. M. G.
Título: | Avaliação de desempenho dos dessalinizadores no Ceará.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v.36, n.1, p.43-59, 2005.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em 1997, constatou que mais de 40% dos poços subterrâneos do Ceará possuem água salobra. Até 1997, tinham sido instalados 10 dessalinizadores no Ceará e, quatro anos depois (2001), o governo do Estado havia financiado e implantado 160 unidades nas comunidades rurais. Infelizmente, verificou-se que mais de 1/3 dos dessalinizadores estavam desativados. Isto nos motivou a avaliar os aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais que influenciam e condicionam o desempenho dos equipamentos. No estudo, foram utilizados dados levantados em 160 comunidades; aplicando-se uma análise tabular de relações e o modelo probit. A conclusão foi que a possibilidade de sucesso de um dessalinizador não depende da premência na visão de um avaliador externo com que uma comunidade precise deste equipamento, se a população não perceber o seu valor. A principal causa de paralisação dos dessalinizadores relaciona-se com as membranas. A variável mais 
influente para o bom desempenho é a capacitação dos operadores. Existe predisposição de quebra dos equipamentos menores e instalados em poços com água altamente salinizada.

Palavras-Chave: | Ceará; Dessalinizador; Probit.
Thesagro: | Água Salobra.
Thesaurus Nal: | Brackish water.
Categoria do assunto: | E Economia e Indústria Agrícola
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (31641-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS