Data/hora: 22/06/2024 11:01:09

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Hortaliças; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	18/11/1993	
Data da última atualização: 	10/05/2000	
Autoria: 	PINTO, D. S.	
Título: 	Efeito da vazao e da declividade sobre as perdas de agua e sobre a eficiencia de aplicacao na irrigacao por sulco.	
Ano de publicação: 	1980	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa: UFV, 1980.	
Páginas: 	73p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado. 	
Conteúdo: 	Objetivou-se analisar o efeito da vazao e da declividade do sulco sobre as perdas de agua por percolacao e por escoamento superficial no final do sulco ("runoff"), bem como sobre a eficiencia de aplicacao da agua, em manejo com vazao continua e com reducao de vazao simulada. Para as condicoes em que o experimento foi conduzido, as seguintes conclusoes ressaltam como as mais interessantes para os dois tipos de manejo: A percolacao aumentou com o comprimento do sulco, independentemente da lamina de irrigacao; nessas mesmas condicoes, o "runoff" tendeu a diminuir, podendo ate tornar-se nulo.	
Palavras-Chave: 	Declividade; Eficiencia; Escoamento superficial; Flow rate; Forrow irrigation; Infiltration; Percolacao; Percolation; Perda de agua; Sulco; Surface.	
Thesagro: 	Água; Irrigação; Irrigação por Sulco; Perda; Vazão.	
Thesaurus Nal: 	furrow irrigation; irrigation; runoff; water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPATSA - (24520-1) - ADD - TS - PP - 54/1980 -  - 1980.00054 - DIS
CPAC - (16422-1) - ADD - TS - -- - T039/80 - PIN - T039/80 - DIS
CPACT - (5878-1) - ADD - TS - -- - 00641 -  - 1995.00641 - DIS
CNPH - (7872-1) - ADC - TS - -- - T PIN 42/80 -  - 1980.42 - DIS