Data/hora: 09/06/2024 19:07:14

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 01/04/2004
Data da última atualização: | 01/04/2004
Autoria: | PINTO, J. M.
Título: | Influencia de paramentros climaticos e hidraulicos no desempenho da irrigacao por aspercao, em um pico central no Oeste Bahiano.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | 2003.
Páginas: | 29 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao (Mestrado em Ciencias Agrarias) - Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinaria, Universidade de Brasilia, Brasilia.
Conteúdo: | Este trabalho foi conduzido na Fazenda Moreno, localizada no municipio de Barreiras, oeste bahiano, com objetivo de avaliar o desempenho de um pivo central em funcao de parametros ligados a eficiencia de irrigacao, em tres epocas do ano e duas velocidades de rotacao do equipamento. As tres epocas de coletas dos dados foram nas seguintes datas, 12 e 18/05/02 ( primeira epoca), 27 e 28/07/02 (segunda epoca) e 28 e 29/09/02 (terceira epoca) respectivamente para 100 e 50% da velocidade maxima de deslocamento do pivo. Os resultados foram analisados em blocos casualizados para o fator velocidade de deslocamento do pivo com  o fator epoca do ano em sub-parcela. A analise dos resultados permitiu concluir que o sistema avaliado apresentou pressao no final da linha lateral, menor que a recomendada e como consequencia a lamina de agrua aplicada ficou abaixo da media. Os coeficientes de uniformidade de Christiansen (CUC) foram em sua maioria menores do que a literatura considera como aceitaveis. As maiores laminas coletadas tem sua frequencia acumulada reduzida com o avanco da estacao seca ao longo do ano. A umidade relativa do ar e especialmente a velocidade do vento influenciaram significativamente no valor da eficiencia de aplicacao.
Palavras-Chave: | Coeficiente de uniformidade; Eficiencia de distribuicao.
Thesagro: | Irrigação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (24417-1) - ADD - TS - -- - T007/03 - PIN - T007/03 - DIS