Data/hora: 25/06/2024 06:36:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	14/11/1995	
Data da última atualização: 	14/11/1995	
Autoria: 	PONCE, V. M.	
Afiliação: 	San Diego State University (San Diego, California).	
Título: 	Impacto hidrologico e ambiental da hidrovia Parana-Paraguai no Pantanal Mato-Grossense: um estudo de referencia.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	San Diego: San Diego State University, 1995.	
Páginas: 	132p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Sao avaliados neste Relatorio, os impactos hidrologicos e ambientais que o proposto projeto de navegacao Hidrovia exercera no Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal e uma depressao sazonalmente inundada, caracteristicamente um banhado ou alagadico, integralmente contido na Bacia do Alto Paraguai, e abrange uma area de 136.700 km2 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste Brasileiro. O Projeto Hidrovia contempla melhorias nas condicoes de navegacao ao longo do atual canal do sistema Parana-Paraguai, o qual interliga cinco paises sul americanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai e Uruguai. O projeto considera extensas obras de engenharia fluvial, incluindo retificacao de trechos de canal, dragagens, derrocamento de leito e outras intervencoes de carater estrutural, para tornar 3442 km do rio navegaveis para embarcacoes oceanicas. A regiao afetada compreende desde seu ponto mais a jusante em Nueva Palmira, Uruguai, ate o ponto mais montante em Caceres, Brasil, proximo as cabeceiras do Alto Paraguai. A questao em foco e o impacto que extensas modificacoes no canal do rio causarao no Pantanal Mato-Grossense, a maior extensao de pantanos (ou areas alagaveis) remanescente no mundo. As melhorias nas condicoes de navegacao certamente vao provocar um impacto substancial no regime de cheias do Alto Paraguai. O grau desse impacto ira variar dependendo do tipo, extensao e localizacao das intervencoes ao longo do rio. Em particular, obras de retificacao no canal a montante de Corumba vao acelerar a concentracao do escoamento e aumentar o pico da onda de cheia em Ladario, um ponto chave de referencia no Pantanal, durante cheias medias altas (2 anos), extraordinarias (4 anos), e excepcionais (10 anos). O Alto Paraguai a montante de Porto Sao Francisco (localizado 146 km a montante de Corumba) e incapaz, sem extensos aprofundamentos artificiais de canal, de acomodar embarcacoes oceanicas (requerendo pelo menso 3 m de calado) ao longo do ano. Atualmente, autodragagem, o processo natural de autolimpeza ou aprofundamento de leito do rio, proporciona uma profundidade minima de 1.2m, exceto onde afloramentos rochosos nao permitem que a auto-dragagem se processe. O perfil longitudinal do Alto Paraguai e convexo, quando observado de cima, revelando a presenca de controles geologicos substanciais. Esses controles operam na forma de afloramentos rochosos nas margens ou soleiras rochosas no meio do canal. O Pantanal existe principalmente devido a esses controles geologicos, os quais influenciam os padroes regionais de escoamento em pelo menos tres locais: Amolar, Porto da Manga e Fecho dos Morros. As soleiras rochosas funcionam como barragens naturais; se forem removidas, extensas areas do Pantanal nao serao mais sujeitas a inundacoes sazonais. O derrocamento das soleiras rochosas como meio de aprofundar o canal navegavel causara um impacto irreversivel na hidrologia do Alto Paraguai. Alem disso, a remocao de uma soleira rochosa pode causar o aparecimento de outra, previamente submersa. Essa e uma possibilidade real no Alto Paraguai, onde tem sido documentada a ocorrencia de afloramentos rochosos a cada 40 km em media, e onde as declividades prevalecentes no canal sao tao suaves (en torno de 1-2 cm/km) que o efeito de remanso causado por uma obstrucao de 0.5 m ao escoamento pode ser observado por cerca de 400 km a montante.	
Palavras-Chave: 	Dragagem; Hidrographical basin; Impacto hidrologico; Parana-Paraguai; Projeto; Sedimentologia.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Ecologia; Fauna; Flora; Geografia; Geologia; Geomorfologia; Hidrologia; Hidrovia; Impacto Ambiental; Sedimento.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; ecology; environmental impact; geography; geology; geomorphology; hydrology; Pantanal; wetlands.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (30270-1) - ADD - LV - -- - 387.098172 - P792i - 1995.00396 - DIS