Data/hora: 13/06/2024 04:47:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/07/2009	
Data da última atualização: 	24/02/2010	
Autoria: 	SILVA, J. M. A.; PRUSKI, F. F.; RODRIGUES, L. N.; CECÍLIO, R. A.	
Afiliação: 	José M. A. Silva, UFV; Fernando F. Pruski, UFV; Lineu Neiva Rodrigues, CPAC; Roberto A. Cecílio, UFES.	
Título: 	Modelo para obtenção do hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrográficas. 2. Avaliação.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrarária), Recife, v. 4, n. 2, p. 192-197, abr./jun. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	RESUMO: Neste artigo se apresenta a avaliação do desempenho do modelo para estimativa do hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrográficas apresentado por Silva et al. (2009). Monitorou-se uma bacia experimental localizada em Viçosa (MG), obtendo-se hidrogramas de escoamento superficial relativos a quatro eventos de precipitação. O modelo desenvolvido foi capaz de prover boa estimativa do hidrograma de escoamento superficial para estes eventos. A comparação destas estimativas com aquelas feitas por intermédio do Método Racional e do Método do Número da Curva possibilitou evidenciar superioridade do modelo desenvolvido na estimativa da vazão máxima e da lâmina total escoada.	
Palavras-Chave: 	Modelagem.	
Thesagro: 	Hidrologia; Recurso Hídrico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (30699-1) - UPC - SP - -- - S1233 -  - S1233 - DIS