Data/hora: 05/06/2024 00:23:50

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 02/08/2006
Data da última atualização: | 12/02/2020
Autoria: | QUEIROZ, S. C. do N. de.
Afiliação: | SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA.
Título: | Determinação multirresíduos de pesticidas em água por cromatografia líquida de alta eficiência com ênfase em detecção por espectrometria de massas e novos sorventes para extração em fase sólida.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001.
Páginas: | 153p. il.
ISBN: | (Broch.)
Idioma: | Português

Notas:

Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, Campinas.
Orientador : Isabel Cristina Sales Fontes Jardim.

Conteúdo: | Neste trabalho foi desenvolvido um método visando a "determinação multirresiduos" de pesticidas em água. Onze pesticidas foram estudados: 2,4-D, linuron, diuron, atrazina, ametrina, tebutiuron, simazina, dimetoato, carbendazim, carbaril e 3,4-DCA. Dois métodos de extração e pré-concentração dos pesticidas foram comparados: extração líquido-líquido (ELL) e extração em fase sólida (EFS). Os pesticidas foram analisados em um cromatógrafo a líquido acoplado a um detector espectrométrico de massas; a separação foi realizada usando uma coluna analítica de fase reversa tipo C-18 e eluição com gradiente. A ELL mostrou ser adequada para ser utilizada como técnica de extração e pré- concentração dos analitos, exceto para o carbendazim. A EFS, usando como sorvente o copolímero estireno-divinilbenzeno (Supelclean Envi-chrom P), foi apropriada para a determinação do conjunto de pesticidas estudados, exceto para o linuron. A metodologia foi validada e limites de detecção de 0,1 mg/L ou menores foram encontrados, exceto para a 3,4-DCA e 2,4-D. O detector de massas mostrou ser robusto e possibilitou detectabilidades e seletividades adequadas para análises de rotina. Também foram desenvolvidos materiais do tipo fase reversa, C-8 e C-18, obtidos através do recobrimento da sílica por polissiloxanos, (polimetiloctilsiloxano-PMOS ou polimetiloctadecilsiloxano-PMODS) e imobilização através de diferentes processos: irradiação gama, microondas e temperatura para serem usados em EFS. Estes materiais foram caracterizados através de espectroscopia no infravermelho, análise elementar, análise termogravimétrica e microscopia eletrônica de varredura. Foram estimados os volume de breakthrough para o benomil, tebutiuron, simazina, atrazina, diuron e ametrina. Estes sorventes foram aplicados para análise dos pesticidas em amostras de água nos modos on-line e off-line, e em urina mostrando desempenho tão bom quanto os dos sorventes comerciais.
Palavras-Chave: | Cromatografia líquida.
Thesagro: | Agrotóxico; Pesticida; Resíduo Quimico.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210707/1/2001TS-Queiroz-Determinacao-6262.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)

Exemplares:

CNPMA - (6262-1) - UPC - TS - PP - 0522 -  - 2006.00522 - DIS
CNPMA - (6262-2) - UPC - TS - DD - 0522 -  -  - DIS