Data/hora: 25/05/2024 23:25:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	05/10/2011	
Data da última atualização: 	03/05/2019	
Autoria: 	RÔVERE, S. D.; HOLLER, W. A.	
Afiliação: 	SOPHIA D. RÔVERE, Bolsista CNPM; WILSON ANDERSON HOLLER, CNPM.	
Título: 	Análise de dados altimétricos obtidos por carta topográfica SRTM, Aster GDEM e Topodata para a região do município de Canela, RS.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 5., 2011, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2011.	
Páginas: 	8 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Modelos digitais de superfície terrestre são utilizados para realizar diversas análises relacionadas à modelagem ambiental. Analisar diferentes recursos disponíveis, como SRTM, ASTER GDEM e TOPODATA, faz-se necessário, uma vez que esses dados são obtidos e disponibilizados gratuitamente. Como forma de identificar os melhores recursos, este estudo obteve os resultados e os erros gerados pela manipulação dos modelos digitais de elevação (MDE) do Município de Canela, no Rio Grande do Sul, obtidos por comparação de carta topográfica 1:50.000 com dados do SRTM, ASTER GDEM e TOPODATA, a fim de avaliar a confiabilidade dos dados e determinar sua discrepância. Para a análise da região do Município de Canela, concluímos que os dados SRTM apresentaram menor variação do erro em comparação com ASTER GDEM e TOPODATA, considerando como referência dados altimétricos na escala 1:50.000.	
Palavras-Chave: 	Modelos digitais de superfície terrestre.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/53057/1/RE11510.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (3172-1) - UPC - AA - PP - 11/055 - AA - 2011.055 - DIS