Data/hora: 21/06/2024 03:19:39

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 18/08/2003
Data da última atualização: | 31/07/2009
Autoria: | RABELLO, L. M.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Modelagem para microsonda automatizada dedicada à medida da resistência do solo à penetração de raízes.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 29., 2003, Ribeirão Preto. Solo: alicerce dos sistemas de produção. Ribeirão Preto: UNESP, 2003. 4 f. 1 CD-Rom.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este  trabalho teve como objetivo buscar a resistência mecânica total que o solo oferece à penetração de raízes (RSPrm) como uma função que tem adicionada as informações da tensão normal da superfície do solo, atrito, o semi-ângulo da ponta do cone, a tensão tangencial de adesão e a resistência do solo à penetração do microcone (RP).
Palavras-Chave: | Microsonda automatizada; Penetração de raízes; Resistência do solo; Resistência mecânica.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7916-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00038 -  - 2003.00038 - DIS