Data/hora: 22/06/2024 20:58:24

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 24/04/1996
Data da última atualização: | 12/03/2020
Autoria: | TESTEZLAF, R.; RAMOS, J. P. da S.
Afiliação: | ROBERTO TESTEZLAF, UNICAMP/FEAGRI; JEAN PAULO DA SILVA RAMOS, UNICAMP/FEAGRI.
Título: | Sistema automatizado para determinação de perda de carga em filtros de tela e disco usados na irrigação localizada.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 8, p. 1079-1088, l995.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Head loss in screen and disc filters using a data acquisition system.
Conteúdo: | O objetivo do presente estudo foi determinar o comportamento hidraulico, em termos de perda de caraga e vazao, de filtros de tela e disco, em elementos filtrantes com numero de mesh 120 e 155, instalados no cabecal de controle de um sistema de irrigacao localizada. Para atingir este objetivo, desenvolveu-se um sistema de aquisicao e analise de dados, que se constituia basicamente de transdutores de pressao e vazao, condicionador de sinal e conversor analogico/digital, acoplados a um microcomputador tipo IBM-PC. Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar que a perda de carga em decorrencia da vazao para os filtros de tela e de disco pode ser descrita matematicamente pelo modelo alometrico linear do tipo Hf = a.Qb, a 1% de significancia. Verificou-se tambem que o filtro de disco apresentou valores de perda de carga superiores ao filtro de tela, tanto com mesh 120 quanto com mesh 155. Por outro lado, o elemento filtrante com mesh 155 provocou uma perda de carga superior ao com mesh 120 em filtro de disco, enquanto, em filtro de tela, a diferenca do valor de perda de carag entre os numeros de mesh nao foi significativa. O sistema de aquisicao desenvolvido apresentou bom funcionamento durante os ensaios, sem mostrar defeitos ou falhas que comprometessem a operacao de aquisicao e analise de dados.
Palavras-Chave: | Cabecal de controle; Control head; Elementos filtrantes; Localized irrigation.
Thesagro: | Irrigação Localizada.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/211821/1/Sistema-automatizado-para-determinacao.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

CPATC - (936-1) - EMB - AP - -- -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (64525-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS