Data/hora: 10/06/2024 15:15:19

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 14/12/1994
Data da última atualização: | 30/04/2020
Autoria: | PREVEDELLO, C. L.; REICHARDT, K.; CORDEIRO, D. G.; MELO, E. F. R. Q.; SCHEFFER, M.
Afiliação: | CELSO LUIZ PREVEDELLO, Universidade Federal do Parana - UFPR/Departamento de Engenharia e Tecnologias Rurais - SCA; KLAUS REICHARDT, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/Departamento de Fisica e Meteorologia; DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/Departamento de Fisica e Meteorologia; FÁTIMA REGINATO QUEVEDO MELO, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/Departamento de Fisica e Meteorologia; MARIANE SCHEFFER, Universidade Federal do Parana - UFPR.
Título: | Gradiente unitário do potencial hidráulico como fonte de erro na obtenção da condutividade hidráulica em solo não-saturado.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 2, p. 275-280, fev. 1994.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Unit gradient of the hydraulic potential as a source of error in obtaining the hydraulic conductivity of an unsaturated soil.
Conteúdo: | Com base na tecnica do perfil instanteneo foi conduzido um experimento de redistribuicao da agua em colunas de solo homogeneo, visando avaliar a magnitude dos erros envolvidos na obtencao da condutividade hidraulica em funcao da umidade, quando se adota a aproximacao do gradiente de potencial hidraulico unitario. Concluiu-se que dentro dos limites da umidade ocorridos no experimento, os erros na obtencao da condutividade hidraulica pela adocao do gradiente unitario foram crescentes com o decrescimo da umidade, chegando a subestima-la em ate 73%.
Palavras-Chave: | Distribution; Gradiente unitario; Hidraulic conductivity; Redistribuicao; Saturation.
Thesagro: | Água; Condutividade Hidráulica; Saturação; Solo.
Thesaurus Nal: | soil; water.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212663/1/Gradiente-unitario-do-potencial-hidraulico.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

CPATC - (2132-1) - ADD - AP - -- - AP630.5 - P - AP630.5 - DIS
AI-SEDE - (64631-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS