Data/hora: 23/09/2024 12:02:07

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	01/04/2008	
Data da última atualização: 	01/04/2008	
Autoria: 	BRAIDA, J. A.; REICHERT, J. M.; REINERT, D. J.; SOARES, J. M. D.	
Título: 	Coesão e atrito interno associados aos teores de carbono orgânico e de água de um solo franco arenoso.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, v.37, n.6, p.1646-1653, 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Alterações na densidade, na estrutura e no teor de carbono orgânico do solo, produzidas pelo sistema de manejo, afetam os parâmetros da resistência ao cisalhamento. O presente estudo foi proposto com o objetivo de avaliar os efeitos do acúmulo de carbono orgânico (CO) sobre a resistência ao cisalhamento de um Argissolo Vermelho Amarelo arênico. Amostras da camada superficial (0-0,02m) do solo, com teor de CO variando entre 6,5 e 18,8g kg-1 e umidade equilibrada nas tensões de 6, 100 e 500kPa, foram submetidas ao ensaio de cisalhamento direto, empregando-se tensões normais variando de 13,6 a 443,0kPa, determinando-se os valores de coesão e do ângulo de atrito interno. Além dos teores de CO, determinaram-se também a umidade gravimétrica, o grau de saturação de água e a densidade do solo das amostras. O ângulo de atrito interno médio do solo foi de 32,5, 34,9 e 35,4 graus, enquanto que a coesão foi de 0,00, 1,06 e 7,95kPa, respectivamente, para amostras com umidade equilibrada nas tensões de 6, 100 e 500kPa. Nas amostras mais secas (500kPa), o ângulo de atrito interno decresceu com o aumento do conteúdo de CO do solo. A coesão determinada pelo ensaio de cisalhamento direto mostrou-se independente do teor de carbono orgânico e decresceu com o aumento do teor de água do solo.	
Palavras-Chave: 	Cisalhamento do solo; Matéria orgânica do solo.	
Thesagro: 	Estrutura do Solo; Mecânica do Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CNPA - (20930-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS