Data/hora: 25/06/2024 11:32:18

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 01/10/1997
Data da última atualização: | 01/10/1997
Autoria: | VAZ, C. M. P.; REPEKE, J. F. C.; CRESTANA, S.; NAIME, J. M.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Relacoes entre resistencia a penetracao, densidade e umidade do solo
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997
Páginas: | p.519-525
ISBN: | 85-86463-01-9
Idioma: | Português
Notas: | In: SIMPOSIO NACIONAL DE INSTRUMENTACAO AGROPECUARIA, 1., 1996, Sao Carlos. Anais do I SIAGRO. Brasilia: EMBRAPA-SPI, 1997.
Conteúdo: | O uso de tecnicas conservacionistas como o cultivo minimo e a intensificacao do uso de maquinario pesado em operacoes agricolas no solo tem renovado a preocupacao de pesquisadores e agricultores com a problematica de compactacao de solos. Do ponto de vista pratico, existe uma dificuldade em se caracterizar e quantificar a compactacao do solo. Para isso, tem sido bastante utilizada a tecnica da penetrometria com penetrometros de impacto e penetrografos. Entretanto, tais equipamentos dependem do teor de umidade do solo e muitas vezes, quando o solo esta muito umido, regioes compactadas nao sao detectadas. O objetivo deste trabalho e estabelecer um procedimento experimental em nivel de campo, visando a obtencao de relacoes entre a resistncia de penetracao, a densidade e a umidade do solo. A resistencia a penetracao foi medida por um penetrometro de impacto, a umidade, por gravimetria e a densidade, por atenuacao de um feixe colimado de raios gama, tomografia de raios gama e gravimetria.
Palavras-Chave: | Compactacao; Congresso; Densidade; Penetrometria; penetrometry; Raios gama; Tomography: Gamma ray.
Thesagro: | Tomografia; Umidade.
Thesaurus Nal: | soil compaction; soil density; soil water content.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (14360-1) - EMB - PL - -- - 681.763 - S612a - 1997.00108 - DIS