Data/hora: 09/06/2024 06:29:36

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 25/10/2005
Data da última atualização: | 11/01/2023
Autoria: | CANAFÍSTULA, F. J. F.; TEIXEIRA, A. dos S.; RIBEIRO, R. S. da F.; GONDIM, R. S.; MIRANDA, F. R. de.
Título: | Controle de malha fechada para irrigação de precisão.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Item, Brasília, DF, n.67 , p.82-85, 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Apresenta o desenvolvimento, instalação e teste de um sistema de aquisição e controle de irrigação. O sistema de aquisição de dados é composto por sensores tipo watermark e um datalogger comercial. O controle da irrigação é efetuado utilizando hardware e software para controle em loop fechado. O objetivo do controle é manter o potencial matricial da água no solo em um nível pré-determinado. A instalação foi efetuada com sucesso e a etapa de testes, de aquisição de dados e de ajustes está em andamento.
Palavras-Chave: | Controlador; Controle; Sensor.
Thesagro: | Irrigação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (32281-1) - ADP - AP - PP -  -  -  - DIS