Data/hora: 17/06/2024 01:25:34

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Cerrados; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 24/09/2003
Data da última atualização: | 28/02/2013
Autoria: | AZEVEDO, J. A. de; RIZZI, C. A.
Título: | Desempenho da irrigacao por microaspersao com diafragma autocompensante em bananeira no projeto de colonizacao gerais de Balsas - MA.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Planaltina: Embrapa Cerrados, 2001.
Páginas: | 30 p.
Série: | (Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 24).
Idioma: | Português
Conteúdo: | : Atendendo a demanda da CAMPO (Cia. de Producao Agricola) delineou-se este trabalho com o proposito de avaliar o desempenho de um sistema de irrigacao por microaspersao no Projeto de Colonizacao Gerais de Balsas - MA. Com base nas medidas da vazao da agua aplicada e da pressao, determinou-se a uniformidade da emissao do sistema, objetivando estabelecer seu grau de aceitabilidade. Testes em microaspersores isolados permitiam comparar perfis de distribuicao de agua em condicoes variaveis de vento. Foram ainda determinados o percentual de area molhada, o perfil de umidade do solo, a superficie de aspersao e a tensao de agua no solo na zona de raizes e nas condicoes locais de operacao. Observando-se os resultados, verificou-se elevada uniformidade de emissao de 97,5%, classificando o sistema como excelente. A eficiencia da aplicacao da agua foi de 87,8%, superando o minimo recomendavel que e de 80%. O percentual da area molhada foi adequado, atingindo 63,5% de area umida. Ate 2 metros do microaspersor, a 20 cm de profundidade do solo, as tensoes, variaveis de 30 a 85 kPa, sao apropriadas as boas produtividades da bananeira. Alem dessas distancias, as tensoes atingem valores limitantes de 400 a 500 kPa.
Palavras-Chave: | Balsas; Brasil; Emission uniformity; Irrigação por Microaspersão; Maranhão; Microsprinkler; Uniformidade de emissão.
Thesagro: | Assentamento; Banana; Cerrado; Irrigação; Microaspersão; Musa sp.
Thesaurus Nal: | irrigation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAC-2010/23801/1/bolpd-24.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

AI-SEDE - (29713-1) - EMB - FL - -- - 03627 - CPAC - 03627 - DIS
AI-SEDE - (29713-2) - EMB - FL - -- - 03627 - CPAC - 03627 - DIS
CNPAF - (25585-1) - EMB - FL - -- - FOL 4964 -  - 2001.04964 - DIS
CPAO - (20049-1) - EMB - FL - -- - FOL 12939 -  - FOL 12939 - DIS
CPAC - (23801-1) - UMT - FL - -- - FOL7422 -  - CRI6447 - DIS
CPAC - (23801-2) - UMT - FL - -- - FOL7422 -  - FOL7422 - DIS
CPAC - (23877-1) - UMT - FL - -- - FOL7300 -  - FOL7300 - DIS