Data/hora: 23/06/2024 04:42:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	28/12/2016	
Data da última atualização: 	28/12/2016	
Autoria: 	CRUZ, M. A. S.; ARAGAO, R. de; ROCHA, L. T.; AMORIM, J. R. A. de; MOTA, P. V. M. da.	
Afiliação: 	MARCUS AURELIO SOARES CRUZ, CPATC; RICARDO DE ARAGAO; LEONARDO TEIXEIRA ROCHA; JULIO ROBERTO ARAUJO DE AMORIM, CPATC; PAULO VINICIUS MEDO DA MOTA.	
Título: 	Simulação hidrológica na bacia do rio Japaratuba a partir de dados de precipitação obtidos via sensoriamento remoto.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016. 290 p.	
Páginas: 	p. 274-280.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os produtos fornecidos pelo radar a bordo do satélite Tropical Rainfall Meansuring Mission (TRMM) têm sido largamente aplicados em estudos no Brasil, no entanto ainda há poucos resultados sobre a sua aplicabilidade para simulação hidrológica em bacias de médio porte situadas na região Nordeste do país, caracterizada por um regime muito irregular de distribuição temporal e espacial das chuvas. Assim este estudo objetivou avaliar a qualidade dos dados de precipitação fornecidos pelo algoritmo 3B42_V7 do TRMM no contexto de simulação hidrológica chuva-vazão, para a bacia do rio Japaratuba-SE, por meio de calibração automática do modelo WINIPH2, comparada aos dados de precipitação medida em campo. As precipitações provenientes do TRMM mostraram bom potencial para utilização em simulações hidrológicas na bacia do rio Japaratuba, principalmente utilizando as precipitações médias nas escalas temporais de dez dias e mensal. Abstract: The products from the radar on board the Tropical Rainfall Meansuring Mission (TRMM) satellite has been widely applied in studies in Brazil, however there are few results on their applicability for hydrologic modeling in medium-sized basins located in the Northeast region of the country, characterized by irregular temporal and spatial distribution of rainfall. So this study aimed to evaluate the quality of rainfall data provided by 3B42_V7 algorithm, from the TRMM satellite in the context of hydrologic modeling for the Japaratuba river basin, in Sergipe state, using automatic calibration within WINIPH2 model, comparing to precipitation data measured in the field. The data from TRMM showed good potential for use in hydrologic simulations in the Japaratuba river basin, mainly the average rainfall in the time scales of ten days and monthly.	
Palavras-Chave: 	Calibração; Rio Japaratuba; Sergipe; Tropical Rainfall Meansuring Mission (TRMM).	
Thesagro: 	Água; Bacia hidrográfica; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (35676-1) - EMB - PL - DD -  -  -  - DIS