Data/hora: 22/06/2024 08:56:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	01/08/2002	
Data da última atualização: 	25/08/2003	
Autoria: 	ROCHA, O. C.	
Título: 	Performance de modelos na estimativa da evapotranspiracao do feijao (Phaseolus vulgaris L.) no cerrado.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Campina Grande, 2000.	
Páginas: 	90 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao (Mestrado em Engenharia Agricola).	
Conteúdo: 	Os produtores de feijão da região do Cerrado contam com apenas uma tecnologia para o manejo das irrigações: A tensiometria.  Muito embora essa metodologia tenha alto potencial de uso, não tem sido amplamente adotada pelos produtores.  Por esta razão, a utilização de modelos de estimativa de evapotranspiração tem se mostrado bastante aplicável à realidade da região; entretanto, o uso desses modelos, sem uma prévia avaliação, pode resultar na obtenção de estimativas imprecisas.  Dessa forma, esse trabalho tem o propósito de avaliar a performance de seis modelos de estimativa de evapotranspiração para a cultura do Feijão Preto no período seco do Cerrado, objetivando colocar a disposição dos produtores modelos, ajustados, que permitam um manejo eficiente da irrigação no sistema produtivo do Cerrado. A evapotranspiração do feijoeiro foi medida com um lisímetro de pesagens.  O experimento foi conduzido na Embrapa Cerrados, localizada em Planaltina, DF, Brasil.  Os modelos Penman original, Penman-Monteith e Jensen-Haise apresentaram, quando avaliados com coeficientes de culturas determinados na pesquisa (kCD), ótima performance na estimativa da evapotranspiração estando assim, aptos ao manejo de irrigação.  Por outro lado, o modelo Penman-FAO apresentou valores superestimados (16,97%), enquanto que os modelos Chistiansen-Hargreaves e Thornthwaite-Camargo apresentaram valores subestimados em -11,78% e -25,24%, respectivamente.  Além disso, verificou-se que o modelo Penman-FAO (kCD) com a função de vento ajustada lf(u)=2,0(1+0,864U2)1 apresentou ótima performance e, que o modelo Chistiansen-Hargreaves (kCD) com o termo energético ajustado (So = 0,5), otimizou significativamente as suas estimativas, podendo ambos, nessas condições, serem empregados com segurança no manejo de irrigação.

Thesagro: 	Cerrado; Evapotranspiração; Feijão; Irrigação; Manejo de Água; Phaseolus Vulgaris.	
Thesaurus Nal: 	evapotranspiration; irrigation; water management.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (3765-1) - ADD - TS - -- - TS013 - ROC -  - DIS
CPAC - (3765-2) - ADD - TS - -- - TS013 - ROC - TS013 - DIS
CPAC - (21596-1) - ADD - TS - -- - CRI6000 -  - CRI6000 - DIS