Data/hora: 25/06/2024 12:04:07

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.
Data corrente: | 18/06/1996
Data da última atualização: | 21/11/2011
Autoria: | RODRIGUES, B. H. N.
Título: | Variação das propriedades hidrodinâmicas do solo e do desempenho de um sistema de drenagem, em condicoes de campo.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Vicosa, MG: UFV, 1988.
Páginas: | 71p.
Idioma: | Português
Notas: | Tese Mestrado.
Conteúdo: | Numa area de varzea provida de sistema de drenos, pertencente a Fazenda Experimental da EPAMIG, no Municipio de Leopoldina-MG, analisou-se o desempenho do sistema de drenagem, com o decorrer do tempo, bem como determinaram-se as equacoes mais adequadas ao dimensionamento do sistema, baseando-se nos valores atuais e anteriores das propriedades hidrodinamicas do solo. O sistema de drenos consistiu de tres drenos abertos, espacados de 43,60 m, com profundidade media dos drenos de 0,95 m e comprimento de 102,00 m. A analise textural demonstrou ser o solo muito argiloso em todo o seu perfil ate a profundidade de 1,20 m. A porosidade drenavel foi determinada em laboratorio, utilizando-se o metodo do funil de Buckner e a condutividade hidraulica saturada foi determinada em campo, empregando-se o metodo do furo de trado.   ...
Palavras-Chave: | Hidrodinamica; Hydraulics conduction; Lea; Sistema; System.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Drenagem; Permeabilidade; Solo; Várzea.
Thesaurus Nal: | drainage; hydrodynamics; permeability; soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)
Exemplares: | CPAMN-UEPP - (6455-1) - ADD - TS - PP - TS 010/1988 -  - TS010/1988 - DIS