Data/hora: 21/06/2024 15:04:12

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 28/01/2013
Data da última atualização: | 28/01/2013
Autoria: | VALLADARES, G. S.; GOMES, A. DA S.; TORRESAN, F. E.; RODRIGUES, C. A. G.; GREGO, C. R.
Afiliação: | GUSTAVO SOUZA VALLADARES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ; ANDRÉA DA SILVA GOMES, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO; FABIO ENRIQUE TORRESAN, CNPM; CRISTINA APARECIDA G RODRIGUES, CNPM; CELIA REGINA GREGO, CNPM.
Título: | Modelo multicritério aditivo na geração de mapas de suscetibilidade à erosão em área rural.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, DF, v. 47, n. 9, p. 1376-1383, set. 2012.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a geração de um mapa de suscetibilidade à erosão, em área rural, no Município de Guararapes, SP, por meio de modelo multicritério aditivo. Foram utilizados mapas digitais dos temas: relevo (declividade e comprimento das rampas); pedologia (obtida em campo); uso e cobertura das terras da região; e interpretação do modelo digital de elevação. Os mapas digitais foram tratados em ambiente de sistema de informação geográfica, por meio do método multicritério aditivo, e validados pelo modelo da equação universal de perda de solo (USLE). Foram geradas cinco classes de suscetibilidade à erosão: baixa, moderada, alta, muito alta e altíssima. O mapa de risco obtido por multicritério aditivo teve boa correspondência com o modelo USLE. O mapa de suscetibilidade à erosão pode ser aplicado ao planejamento agrícola e ambiental da área rural do Município de Guararapes.
Palavras-Chave: | EUPS; Geoprocessamento; Geoprocessing; Risco ambiental.
Thesaurus Nal: | Environmental assessment; Universal Soil Loss Equation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/75412/1/Torresan.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)

Exemplares:

CNPM - (3497-1) - UPC - AP - PP - 12/097 - AP - 2012.097 - DIS
AI-SEDE - (54104-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS