Data/hora: 23/09/2024 05:04:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/08/2015	
Data da última atualização: 	11/08/2015	
Autoria: 	RODRIGUES, C. K.; LOPES, E. da S.; MÜLLER, M. M. L.; GENÚ, A. M.	
Título: 	Variabilidade espacial da compactação de um solo submetido ao tráfego de harvester e forwarder.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 387-394, jun. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou avaliar a variabilidade espacial da compactação de um solo submetido ao tráfego de um harvester e forwarder, visando subsidiar o planejamento das operações florestais. O estudo foi realizado em uma empresa florestal localizada no município de Telêmaco Borba, estado do Paraná, Brasil, em um Latossolo Vermelho de textura franco-argilo-arenosa. Foi avaliada a resistência do solo à penetração (RSP) em quatro diferentes distâncias de extração (0 a 50, 51 a 100, 101 a 150 e 151 a 200 m), utilizando malha amostral retangular (XY) com 15 pontos na abscissa (X) e 10 pontos na ordenada (Y), nas profundidades médias de 0 a 10; 10,1 a 20; 20,1 a 40,0 e 40,1 a 60 cm. Os dados foram analisados inicialmente pelo teste de DMS de Fisher para amostras independentes, seguido do uso de técnicas geoestatísticas para os ajustes dos semivariogramas, krigagem ordinária, construção dos mapas temáticos e obtenção do percentual da área compactada. Os resultados mostraram que as camadas superficiais do solo foram compactadas nas primeiras passadas dos rodados das máquinas, não apresentando diferença significativa ao longo da trilha de extração, com valores médios abaixo do valor crítico de 2 MPa. Pela análise geoestatística pôde-se observar que a primeira classe de distância de 0 a 50 m apresentou em alguns locais, valores acima do valor crítico, devido à maior intensidade de tráfego que ocorre na margem do talhão.	
Palavras-Chave: 	Colheita mecanizada; Danos no solo; Geoestatística.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54056-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS