Data/hora: 23/06/2024 10:10:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/03/2005	
Data da última atualização: 	03/03/2005	
Autoria: 	RODRIGUES JUNIOR, M. S.	
Título: 	Uniões mecânicas com pinos de elementos estruturais em madeira sujeita a carregamentos repetidos.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 12, jan./abr. 2004.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	Existem dúvidas quanto à consideração ou não dos efeitos da repetição de carregamentos no projeto das ligações mecânicas com pinos das estruturas de madeira. Com as investigações efetuadas parece que essa questão ficou esclarecida. O método adotado consistiu em submeter os corpos-de-prova a ensaios cíclicos e ensaios estáticos. Durante os ensaios cíclicos foram controladas as intensidades máximas e mínimas dos ciclos. Para a obtenção do comportamento do corpo-de-prova padronizou-se um ensaio estático. Obteve-se os feitos dos ciclos comparando o comportamento do corpo-de-prova ao ensaio estático padronizado inicial e os comportamentos apresentados após a aplicação de ciclos. Constatou-se um fenômeno de compactação da madeira que produz aumento da resistência da ligação sem grande redução da rigidez. 	
Palavras-Chave: 	Carregamento; Pino; União mecânica.	
Thesagro: 	Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (36405-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS