Data/hora: 18/06/2024 04:16:05

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 28/07/1992
Data da última atualização: | 28/07/1992
Autoria: | MARTINEZ, J. A.; ROMERO, L.; FERNANDEZ, M.; URQUIJO, R.
Afiliação: | Instituto de investigaciones de mecanizacion Agropecuaria carretera Fontanar - Wajay, Km2 1/2, Finca Ferragut, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
Título: | Removedor de Yuca para Marco de siembra de 1,40 m.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | Ciencias del Suelo, Riego y Mecanizacion, v.1, n.1, p.73-82, 1991.
Idioma: | Espanhol
Conteúdo: | El objetivo del presente trabajo es exponer los resultados obtenidos con un protopipo de removedor o sacador de yuca de 1,40 m empleado en el  saque de yuca en suelo rojos Ferraliticos y suelos pardos. La investigacion se efectuo bajo una  metodologia elaborada sobre la base de: 1. Instructivo tecnico del cultivo de la yuca. 2. Maquinas agropecuarias y forestales (NC 3441:85). 3. Programa de trabajo aprobado el Instituto de Investigaciones de Mecanizacion Agropecuaria (IIMA) para las investigaciones de las maquinas destinadas a 1a cosecha de la yuca. Se trabjo en campos tipicos utilizando el prototipo de removedor aclopado a tractores ZT - 323 y DT - 75 para realizar la cosecha. El removedor investigado logra sacar todas las raices del suelo, produce danos mecanicos por debajo de las exigencias (4%) y cumple satisfactoriamente con el trabajo para el cual fue disenado.
Thesagro: | Colheita; Mecanização.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)

Exemplares:

CNPMF - (1928-1) - ADP - AP - -- - 631.58705 -  - 631.58705 - DIS
CNPMF - (2960-1) - ADP - AP - -- - 631.58705 -  - 631.58705 - DIS