Data/hora: 11/06/2024 16:45:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	31/07/2015	
Data da última atualização: 	19/08/2015	
Autoria: 	FAY, E. F.; ABAKERLI, R. B.; ROSA, M. A.; SOUZA, D. R. C. de.	
Afiliação: 	ELISABETH FRANCISCONI FAY, CNPMA; ROSANGELA BLOTTA ABAKERLI, Embrapa Meio Ambiente; MARIA APARECIDA ROSA, CNPMA; DEBORA RENATA CASSOLI DE SOUZA, CNPMA.	
Título: 	Otimização da separação cromatográfica de dissulfeto de carbono para aplicação na análise de resíduos de ditiocarbamatos por CG/FPD.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 3., 2005, Madrid. Libro de comunicaciones: tomo I. Madrid: Ministério da Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005. p. 291-293.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram otimizadas as condições para separação cromatográfica de CS2 na análise de ditiocarbamatos por cromatografia gasosa utilizando detector fotométrico de chama no modo enxofre. Foram utilizadas as colunas capilares: Chrompack CP-SIL 8-CB de 5% fenil 95% metilpolisiloxano de 50m x 0,32mm x 1,2mm; Restek RTX-1, 100% dimetilpolisiloxano com 30m x 0,32mm x 4mm e a megabore de poliestireno divinilbenzeno, HP PLOT-Q de 30m x 0,53mm x 40mm. Para cada coluna foi obtido o limite de detecção de 0,05mg mL-1; 0,27mg mL-1 e 0,03mg mL-1, respectivamente. A coluna HP Plot-Q foi a que permitiu melhor quantificação do dissulfeto de carbono tendo apresentado resolução e simetria de pico muito superior as demais colunas avaliadas.	
Palavras-Chave: 	Dissulfeto de carbono; Ditiocarbamato.	
Thesagro: 	Cromatografia; Cromatografia Gasosa; Resíduo.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127293/1/2005AA-082.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (14222-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_082 - DIS