Data/hora: 01/06/2024 00:55:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Trigo; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	09/06/2008	
Data da última atualização: 	17/08/2021	
Autoria: 	ROSA, D. P. da; REICHERT, J. M.; SATTLER, A.; REINERT, D. J.; MENTGES, M. I.; VIEIRA, D. A.	
Afiliação: 	UFSM; Arcenio Sattler, Embrapa Trigo.	
Título: 	Relação entre solo e haste sulcadora de semeadora em Latossolo escarificado em diferentes épocas.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, DF, v. 43, n. 3, p. 395-400, mar. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi avaliar a duração dos efeitos da escarificação em Latossolo Vermelho argiloso, pelo estudo da relação entre solo e haste sulcadora de semeadora. Os tratamentos foram: solo sob semeadura direta há 13 anos; solo escarificado há quatro anos (2001); solo escarificado há dois anos (2003); e solo escarificado há seis meses (2005), todos com ou sem tráfego de máquinas agrícolas. Dados de esforço vertical, momento associado à haste sulcadora, área de solo efetivamente mobilizada, resistência específica operacional, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo foram coletados, e o esforço de tração na haste sulcadora foi calculado. A demanda de esforços aumentou com o incremento no decurso do tempo de execução da escarificação, e o solo escarificado há seis meses apresentou a menor demanda. O solo escarificado há quatro anos apresentou comportamento similar ao solo sob semeadura direta, e ofereceu a menor área mobilizada e a maior resistência operacional. Nos parâmetros físicos, diferenças foram observadas apenas na camada 0?0,10 m, onde o solo recém escarificado apresentou a maior macroporosidade, e menor microporosidade e densidade do solo. Após quatro anos, não se evidenciou mais o efeito da escarificação na relação entre solo e haste sulcadora.	
Palavras-Chave: 	resistência específica operacional; semeadura direta; specific operational resistance.	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Solo Argiloso.	
Thesaurus Nal: 	clay soils; no-tillage; soil compaction.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/43241/1/43n03a15.pdf	
Registro original: 	Embrapa Trigo (CNPT)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (43241-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPT - (12176-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS