Data/hora: 16/06/2024 06:12:11

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria de Alimentos; Embrapa Rondônia; Embrapa Soja.
Data corrente: | 31/03/1993
Data da última atualização: | 29/09/2003
Autoria: | ROSSI, S. J.
Título: | Ar natural e bomba de calor na secagem e armazenamento de sementes de soja.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | 1980.
Páginas: | 178 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Mestrado em Engenharia de Alimentos) - Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola , Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
Conteúdo: | O trabalho fornece os resultado obtidos em experimentos de secagem e armazenamento de sementes de soja, variedade Santa Rosa, em silos metalicos, onde se utilizou ar forcado em condicoes ambientais e em condicoes modificadas, atraves da passagem por uma bomba de calor previamente dimensionada e testada sob diferentes condicoes de temperatura e umidade relativa ambiente. Empregou-se, tambem, armazenamento convencional em sacas de 50 Kg, sob condicoes climaticas da cidade de Campinas, estado de Sao Paulo. A analise economica indicou a possibilidade de investir na aquisicao da bomba de calor para secar e armazenar sementes de soja com qualquer capacidade de producao acima de 6 ton., quando a taxa de investimento for de 30 % ao ano e vida util dos equipamentos entre 10 e 15 anos. A taxas de investimentos de 50 % ao ano demonstrou-se que o investimento somente se torna economicamente viavel com capacidades de producao superiores a 12 ton. e vida util dos equipamentos de 15 anos. Entre as situacoes economicamente viaveis, o ponto de equilibrio se situou entre o sexto e o decimo terceiro ano apos o investimento.
Palavras-Chave: | Ar natural; Armazenagem; Bomba de calor; Sementes de soja.
Thesagro: | Armazenamento; Secagem; Semente; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)

Exemplares:

CTAA - (1540-1) - ADD - TS - -- - 0118 -  - 1993.00118 - DIS
CNPSO - (21839-1) - ADC - TS - -- - 47/80 -  - 47/80 - DIS
CPAF-RO - (4670-1) - ADD - TS - -- - T-22/80 ROS -  - T-22/80 - DIS