Data/hora: 15/06/2024 17:22:45

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 03/03/2005
Data da última atualização: | 03/03/2005
Autoria: | SALES, A.; MASCARO, L. H.; BENTO, F. R.; PORTELLA, K. F.; GRIGOL, E. J.
Título: | Avaliação da retenção de CCA em postes de Eucalipto deteriorados.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 11, jan./jun. 2003.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM.
Conteúdo: | O presente trabalho mostra a relação entre a durabilidade de postes de madeira e a retenção dos íons metálicos provenientes do CCA. No Brasil, os postes de eucalipto utilizados em redes de distribuição de energia elétrica são preservados com CCA (arseniato de cobre cromatado). As amostras foram retiradas de postes de redes de distribuição no Estado do Rio Grande do Sul. As amostras foram digeridas em meio ácido, seguindo a metodologia padrão, e o conteúdo dos íons metálicos foi determinado por espectroscopia de absorção atômica. A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para auxiliar na caracterização destas amostras tratadas com CCA. Os resultados mostram que a concentração dos íons metálicos é maior nas amostras não deterioradas do que nas amostras com sinais de apodrecimento. Palavras-chave: postes de madeira, tratamento preservativo em madeira, durabilidade, CCA
Palavras-Chave: | Arseniato de cobre cromado; Tratamento preservativo.
Thesagro: | Eucalyptus spp; Madeira; Poste.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (36384-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS