Data/hora: 25/06/2024 11:00:57

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 26/03/2002
Data da última atualização: | 26/03/2002
Autoria: | SANO, E. E.; HUETE, A. R.; MORAN, M. S.
Título: | Estimation of surface roughness in a semiarid region from C-band ERS-1 synthetic aperture radar data.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 23, p. 903-908, 1999.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Neste estudo avaliou-se a relacao entre dados de radar de abertura sintetica (banda C, satelite ERS 1 - European Remote Sensing Satellite) e medidas de rugosidade do terreno em uma regiao semi arida do Arizona nos EUA. Os coeficientes de retroespalhamento obtidos de imagens das epocas secas e chuvosas foram comparados com 47 medidas de rugosidade do terreno obtidas na microbacia do Walnut Gulch, localizado no sudeste do estado do Arizona, EUA. Foi observada correlacao exponencial entre dados de radar da epoca seca e medidas de rugosidade (r ao quadrado e igual a 0,80). Com relacao aos dados de radar de epoca chuvosa, tambem foi observada correlacao exponencial, porem com dispersao maior de pontos (r ao quadrado e igual a 0,59). Esta correlacao mais baixa deveu-se, provavelmente, a maior influencia da umidade de solo nos processos de retroespalhamento na banda C, na epoca chuvosa. Os resultados deste experimento indicaram que dados de radar na banda C são promissores quanto a estimativa de rugosidade de terreno em regioes semi-aridas.
Thesagro: | Radar; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal: | microwave radiation; remote sensing.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (20972-1) - UPC - SP - -- - CRI5789 -  - CRI5789 - DIS