Data/hora: 10/06/2024 03:59:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Algodão; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	16/01/1996	
Data da última atualização: 	03/05/2012	
Autoria: 	SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.	
Título: 	Interpretação de resultados de análises de fibras, efetuadas pelo instrumento de alto volume (HVI) e pelo finurímetro-maturímetro (FMT2).	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Campina Grande: EMBRAPA-CNPA, 1995.	
Páginas: 	9p.	
Série: 	(Comunicado Tecnico, 41)	
ISSN: 	0100-7084	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A fibra do algodão e, entre as fibras naturais, a mais consumida pela industria têxtil nacional e mundial, em razão dos méritos induscutíveis de suas características físicas: comprimento, uniformidade de comprimento, finura, maturidade, resistência, alongamento, cor, brilho e sedosidade, as quais se transferem para o fio, tecido e confecção, dando-lhes diversidade de aplicação, beleza e sensação de bem-estar a quem as usa. Nas últimas decadas passou-se a estudar métodos que permitem avaliar com precisão e rapidez as principais características, que são o resultado de um complexo processo biológico, desencadeado desde o florescimento até a abertura dos capulhos depois dos quais se obtem a fibra de algodão, com as suas principais características físicas e químicas. Atualmente, no Brasil existem aproximadamente 35 conjuntos de HVI em operação. Sendo um aparelho relativamente novo em nosso país, objetiva-se, com este documento, divulgar, de forma simples e ampla, a interpretação dos resultados obtidos. Ressalta-se que o método do finurímetro-maturímetro e o que melhor se correlaciona com o método padrão de determinação da maturidade, qual seja, aquele método em que as fibras sao tratadas por solução de soda caustica a18% e, em seguida, observado ao microscópio o aspecto tomado pelas mesmas. As fibras maduras são as que apresentam a espessura da parede maior que a metade do diamêtro do lumen, ou quando a espessura das paredes for maior que a espessura do lumen. 	
Palavras-Chave: 	Analysis; Brilho; Caracteristica fisica; Caracteristica quimica; Classificacao; Equipments; Fiber; Fibres; Finurimetro-maturimetro (FMT2); Fio; Tipo.	
Thesagro: 	Algodão; Análise; Comprimento; Cor; Equipamento; Fibra; Gossypium Hirsutum; Maturidade; Resistência.	
Thesaurus Nal: 	cotton.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58610/1/COMTEC41.pdf	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	CPAMN - (5167-1) - EMB - FL - -- - FOL 9161 -  - FOL 9161 - DIS
AI-SEDE - (28394-1) - EMB - FL - -- - 03131 - CNPA - 03131 - DIS
AI-SEDE - (28394-2) - EMB - FL - -- - 03131 - CNPA - 03131 - DIS
CPATSA - (10109-1) - EMB - FL - PP - 05016 -  - 05016 - DIS
CPAO - (16217-1) - EMB - FL - PP - FOL 11537 -  - FOL 11537 - DIS
CNPA - (11726-1) - UMT - FL - -- - CNPA 0596 -  - 1995.0027 - DIS