Data/hora: 09/06/2024 19:11:03

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Algodão; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 16/01/1996
Data da última atualização: | 03/05/2012
Autoria: | SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.
Título: | Interpretação de resultados de análises de fibras, efetuadas pelo instrumento de alto volume (HVI) e pelo finurímetro-maturímetro (FMT2).
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Campina Grande: EMBRAPA-CNPA, 1995.
Páginas: | 9p.
Série: | (Comunicado Tecnico, 41)
ISSN: | 0100-7084
Idioma: | Português
Conteúdo: | A fibra do algodão e, entre as fibras naturais, a mais consumida pela industria têxtil nacional e mundial, em razão dos méritos induscutíveis de suas características físicas: comprimento, uniformidade de comprimento, finura, maturidade, resistência, alongamento, cor, brilho e sedosidade, as quais se transferem para o fio, tecido e confecção, dando-lhes diversidade de aplicação, beleza e sensação de bem-estar a quem as usa. Nas últimas decadas passou-se a estudar métodos que permitem avaliar com precisão e rapidez as principais características, que são o resultado de um complexo processo biológico, desencadeado desde o florescimento até a abertura dos capulhos depois dos quais se obtem a fibra de algodão, com as suas principais características físicas e químicas. Atualmente, no Brasil existem aproximadamente 35 conjuntos de HVI em operação. Sendo um aparelho relativamente novo em nosso país, objetiva-se, com este documento, divulgar, de forma simples e ampla, a interpretação dos resultados obtidos. Ressalta-se que o método do finurímetro-maturímetro e o que melhor se correlaciona com o método padrão de determinação da maturidade, qual seja, aquele método em que as fibras sao tratadas por solução de soda caustica a18% e, em seguida, observado ao microscópio o aspecto tomado pelas mesmas. As fibras maduras são as que apresentam a espessura da parede maior que a metade do diamêtro do lumen, ou quando a espessura das paredes for maior que a espessura do lumen.
Palavras-Chave: | Analysis; Brilho; Caracteristica fisica; Caracteristica quimica; Classificacao; Equipments; Fiber; Fibres; Finurimetro-maturimetro (FMT2); Fio; Tipo.
Thesagro: | Algodão; Análise; Comprimento; Cor; Equipamento; Fibra; Gossypium Hirsutum; Maturidade; Resistência.
Thesaurus Nal: | cotton.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/58610/1/COMTEC41.pdf
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)

Exemplares:

CPAMN - (5167-1) - EMB - FL - -- - FOL 9161 -  - FOL 9161 - DIS
AI-SEDE - (28394-1) - EMB - FL - -- - 03131 - CNPA - 03131 - DIS
AI-SEDE - (28394-2) - EMB - FL - -- - 03131 - CNPA - 03131 - DIS
CPATSA - (10109-1) - EMB - FL - PP - 05016 -  - 05016 - DIS
CPAO - (16217-1) - EMB - FL - PP - FOL 11537 -  - FOL 11537 - DIS
CNPA - (11726-1) - UMT - FL - -- - CNPA 0596 -  - 1995.0027 - DIS