Data/hora: 01/06/2024 09:22:11

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 10/01/2008
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | COELHO, E. F.; SIMÕES, W. L.; ANJOS JÚNIOR, L. A. V. dos; SANTOS, D. B. dos; SILVA, A. J. P. da.
Afiliação: | Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Welson Lima Simões, UFV; Lucio Aderito Veinrobert dos Anjos Junior, UFRB; Delfran Batista dos Santos; Alisson Jadavi Pereira da Silva.
Título: | Calibração de sondas de TDR no solo sob diferentes níveis de salinidade.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 36., 2007, Bonito. Bonito: [s.n.], 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A possibilidade de medir a condutividade elétrica e a umidade torna a reflectometria no domínio do tempo (TDR) atrativa para uso em transporte de solutos e em situações envolvendo presença de íons no sistema solo-água. Este trabalho teve por objetivo a calibração de três sondas de TDR de diferentes espaçamentos entre hastes e comprimento de resina no início das hastes para leituras de umidade em solo sob diferentes níveis de salinidade. O experimento constou da aplicação de cinco níveis de umidade equivalentes a 40%, 60%, 80%, 100% e 120% da umidade à capacidade de campo e de sete níveis de salinidade no solo obtidos pela aplicação de soluções de cloreto de sódio e cloreto de cálcio de condutividades elétricas equivalentes a 0 dS m-1, 4 dS m-1, 7 dS m-1, 10 dS m-1, 13 dS m-1, 16 dS m-1 e 19 dS m-1.
Palavras-Chave: | Guia de onda; TDR.
Thesagro: | Salinidade.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/654182/1/Calibracao-de-sondas-de-TDR-no-solo-sob-diferentes-niveis-de-salinidade.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (23884-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS